Skirt-/Brim-Linienbreite
====
Diese Einstellung konfiguriert die Breite einer einzelnen Skirt- oder Brimlinie (je nachdem, welche aktiv ist).

Wenn Sie einen Brim verwenden, verbessert eine leicht erhöhte Linienbreite die Haftung zwischen dem Brim und der Bauplatte. Das liegt daran, dass die Düse das Material mit mehr Kraft extrudiert, so dass der Brim fester auf die Bauplatte gedrückt wird. Der Brim muss nicht schön aussehen, daher ist es sinnvoll, die Breite der Brim-Linien so hoch zu wählen, wie es machbar ist.

Für den Skirt wird durch die Erhöhung der Linienbreite mehr Material verbraucht. Sie ermöglicht jedoch eine gute Vorbereitung in kürzerer Zeit, so dass für kleine Objekte weniger Skirt-Linien erforderlich sind.

**Die Linienbreite von Skirt und Brim wird auch von der Einstellung [Linienbreite der ersten Schicht](initial_layer_line_width_factor.md) beeinflusst.**