Vitesse de la tour d'amorçage
====
Ce paramètre configure la vitesse à laquelle la tour principale est imprimée.

Il est généralement bon d'imprimer la tour de contrôle à une vitesse similaire à celle du reste de l'impression, afin que le matériau soit correctement amorcé. Cependant, une impression plus lente de la tour d'amorçage la rendra également plus stable, ce qui peut être utile pour les matériaux coulants ou les impressions très hautes.
