Température du plateau couche initiale
====
Ce réglage fait que plateau de la machine est chauffé à une température différente pendant l'impression de la première couche.

Le plateau de la machine permet au matériau de se refroidir plus rapidement car la chaleur du matériau fondu peut être transférée plus rapidement au plateau qu'à l'air isolant. Le fait de chauffer légèrement le  plateau de la machine pendant l'impression de la première couche permet d'éloigner le matériau du point de refroidissement un peu plus longtemps, de sorte qu'il n'y a pas de choc thermique entraînant le rétrécissement et le gauchissement de la couche.

*Une fois la première couche terminée, la température du plateau sera réglée à la température ordinaire du plateau, mais il faudra un certain temps pour que le plateau atteigne cette température.*
