Fluss der ersten Schicht
====
Genau wie der normale [Fluss](material_flow.md) passt diese Einstellung die Materialmenge an, die durch die Düse gepresst wird, aber diese Einstellung wirkt sich nur auf die Schicht aus, die auf der Bauplatte liegt.

Durch die Einstellung des Durchflusses wird direkt festgelegt, wie viel Material aufgetragen wird. Normalerweise wird die Materialmenge von Cura so berechnet, dass das Material den exakten Raum in der Breite, Höhe und Länge der Linie ausfüllt, aber dies kann mit den Flusseinstellungen angepasst werden.

Eine Erhöhung des Flusses für die erste Schicht bewirkt, dass das Material stärker auf die Bauplatte gedrückt wird. Dadurch wird die Haftung auf der Bauplatte verbessert. Diese Einstellung kann auch verwendet werden, um ein nicht richtig nivelliertes Bett auszugleichen. Wenn das Bett zu nah ist, sollten Sie den Durchfluss verringern. Wenn das Bett zu weit entfernt ist, sollten Sie den Durchfluss erhöhen. Es ist aber immer noch besser, das Bett richtig einzustellen, wenn Sie die Möglichkeit dazu haben.