Fluss für Drucken von flachen Linien mit Drahtstruktur
====
Mit dieser Einstellung wird die Fließgeschwindigkeit (und damit die Dicke der Drähte) der horizontalen Ringe in der Drahtrahmenstruktur konfiguriert. Dies kann getrennt von der Geschwindigkeit der aufwärts und abwärts führenden Drähte konfiguriert werden.

![Wo die verschiedenen Flusseinstellungen gelten](../../../articles/images/wireframe_flow.svg)

Durch die Erhöhung des Durchflusses werden die Drähte dicker. Dadurch werden die horizontalen Ringe steifer, wenn sie erstarrt sind. Allerdings erhöht sich dadurch auch die Wärmemenge der horizontalen Ringe, so dass sie länger brauchen, um zu erstarren. Dadurch hängen die Drähte durch und verringern die Zuverlässigkeit des Drucks, da sich die Drähte dann möglicherweise nicht mehr richtig verbinden.