Max. posun extruze pro kompenzaci toku
====
Kompenzace toku je experiment podobný funkci [Linear Advance](http://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html) společnosti Marlin. Účelem kompenzace průtoku je kompenzovat pod-extruzi a nad-extruzi, když se mění průtok materiálu tryskou. Toto nastavení omezuje vzdálenost, po které bude materiál zatažen nebo tlačen dopředu, aby se kompenzovaly změny toku.

Kompenzace toku posouvá vlákno během tisku dále dopředu z jeho výchozí polohy nebo dále zpět. Toto nastavení omezuje vzdálenost, po které se vlákno může pohybovat ze své počáteční polohy.

Kompenzace zavede dodatečné pohyby vlákna během tisku. Tyto pohyby způsobují, že se tisková hlava čas od času zpomalí a posouvá vlákno. Pro snížení tohoto účinku můžete omezit vzdálenost, kterou může vlákno ujet. Tím se zabrání tomu, aby tisková hlava musela zpomalit podávání podavače. To však snižuje kompenzaci toku.