Vitesse de purge de l'extrémité du filament
====
Certaines imprimantes, lorsqu'elles sont à court de matière, sont capables de charger une nouvelle bobine automatiquement. Dans ce cas, elles doivent réamorcer le matériau avant de reprendre l'impression. Ce réglage détermine la vitesse à laquelle le matériau est alors amorcé. 

Cela ne s'applique que lorsque le nouveau matériau est identique au précédent. Lors du passage à un autre matériau, une [vitesse différente](material_flush_purge_speed.md) est utilisée.

**Ce paramètre n'est actuellement jamais visible dans l'interface de Cura. Il ne peut être défini que par les profils. Il n'est pas non plus utilisé par Cura pendant le tranchage. Cependant, les imprimantes qui comprennent le format de fichier de matériau de Cura peuvent l'utiliser pour passer correctement à de nouvelles bobines.**
