Tok pro aktivační věž
====
Tok aktivační věže. Pokud se toto zvýší, tlačí se více materiálu do menšího prostoru.

Zvýšením tohoto nastavení se tryska naplní rychleji. To může ušetřit čas. Ale pokud je příliš zvýšeno, může dojít k nad-extruzi. V důsledku toho mohou na aktivační věži vzniknout bubliny, které mohou způsobit její převrácení.

Tento parametr se bere v úvahu při výpočtu počtu perimetrů, které musí aktivační věže mít, aby získala dostatečný objem pro parametr [Minimální objem aktivační věže](../dual/prime_tower_min_volume.md), takže zvýšení toku sníží počet perimetrů aktivační věže.