Rychlost tisku převislé stěny
====
Tento parametr umožňuje nastavit rychlost tisku [převislé stěny](wall_overhang_angle.md). Rychlost je nastavena jako poměr jejich normálních rychlostí tisku, což je buď [Rychlost vnější stěny](../speed/speed_wall_0.md) nebo [Rychlost vnitřní stěny](../speed/speed_wall_x.md).

Tisk převisu při nižších rychlostech může být velmi účinný při snižování průvěsů. To má na váš tisk řadu pozitivních účinků.
* Stěny mají více času na připojení k sousedním stěnám předchozí vrstvy. To jim pomáhá lépe zůstat vzpřímeně, což snižuje ochabování.
* Pokud je rychlost vašeho ventilátoru vysoká, mají ventilátory více času na ochlazení vlákna. Rychleji tuhne. Pokud je rychlost tisku vysoká, má materiál více času na prověšení.
* Převislý materiál je vždy spojen s kapkou vycházející z trysky. Když je tisk pomalejší, tryska zůstane během tuhnutí blíže, což znamená, že tah trysky na materiálu je účinnější při udržování kapky ve výšce, zatímco tuhne.

Převislý tisk při nižších rychlostech (nebo různých rychlostech) může mít také negativní účinky:
* Tisk bude samozřejmě trvat déle.
* Hranice, kde je rychlost tisku odlišná, může být na vnější straně velmi viditelná. Tím se do tisku vytvoří viditelné ohraničení, které nemusí být žádoucí.
* Při snižování rychlosti dojde krátce k nadměrnému vytlačování z trysky kvůli vysokému tlaku v komoře trysky. To může způsobit skvrny nebo zhoršit kvalitu převisu. Při zvyšování rychlosti dojde k podextruzi. Obecně tato technika funguje lépe pro velké převislé oblasti než pro malé.