Linienbreite der Raft-Basis
====
Mit dieser Einstellung wird die Breite der Linien konfiguriert, mit denen die unterste Schicht des Rafts gezeichnet wird.

![Abmessungen in Bezug auf das Raft](../../../articles/images/raft_dimensions.svg)

Die Linien der Basisschicht des Rafts sollten sehr dick sein. Dickere Linien bewirken, dass das Material sehr stark auf die Bauplatte gedrückt wird, was die Haftung verbessert. Die Linien können etwas breiter sein als die Düsengröße, aber es gibt eine Grenze dafür, wie weit das Material mit kleinen Düsen seitlich fließen kann.