Rychlost doběhu
====
Během doběhu tryska již nevytlačuje. Nicméně to se nechová tak, jak se pohybuje. Tryska stále pokračuje v pohybu přibližně stejnou rychlostí. S tímto nastavením lze nakonfigurovat přesnou rychlost, jakou tryska pokračuje v pohybu.

Rychlost doběhu je konfigurována poměrem normální rychlosti tisku. To znamená, že pokud se rychlosti [přední stěny](../speed/speed_wall_0.md) a [vnitřní stěny](../speed/speed_wall_x.md) liší, bude také doběh proveden při odlišných rychlostech. Obvykle je doběh prováděn s mírně nižší rychlostí, než je obvyklá rychlost tisku, pro boj proti pod-extruzi.

Snížení rychlosti doběhu snižuje pod-extruzní efekt, který doběh přirozeně během stěny způsobuje, ale zvyšuje pod-extruzní efekt poté, co se tryska posunula, aby vytiskla další strukturu, protože tryska vytékala déle. Sníženou rychlost je nejlépe spárovat se sníženým [objemem](coasting_volume.md) pro doběh, takže výtok z trysky netrvá příliš dlouho.

Snížení rychlosti také sníží celkový účinek doběhu, protože tryska bude také déle spočívat na švu. Díky tomu je šev viditelnější.