Počet opakování otěrů
====
Toto nastavení umožňuje konfigurovat počet, kolikrát se tryska otře o kartáč během každého procesu otírání. Tryska se bude pohybovat tam a zpět, dokud zadaný počet otěrů.

Počáteční pohyby směrem do a z místa otírání se při tomto nastavení neberou v úvahu, ale [počáteční pozice](wipe_brush_pos_x.md) je vždy za kartáčem. Tryska tedy bude také otírána dvakrát více před a po otření v jednom nebo druhém směru na kartáčku.

Při častějším kartáčování bude postup otírání účinnější při odstraňování veškerého zbývajícího materiálu z trysky. To však také bude déle trvat a umožní materiálu, během procesu otírání z trysky více vytékat.