Rychlost tisku horní vrstvy raftu
====
Toto nastavení konfiguruje rychlost, při které se tisknou horní vrstvy raftu. Rychlost horních vrstev může být konfigurována odděleně od rychlosti střední a základní vrstvy.

![Kde jsou umístěny horní vrstvy raftu](../images/raft_dimensions_simplified_cs.svg)

Pomalejší tisk horních vrstev udržuje materiál déle horký, což snižuje vnitřní napětí a deformace. To také umožňuje, aby tryska zahřála sousední linie raftu a dále je vyhladila. Tím se vytvoří hladší povrch pro raft a tím hladší povrch pro váš tisk.

To se provádí za cenu další doby tisku. Protože často existuje více než jedna horní vrstva, je účinek rychlosti na dobu tisku horní vrstvy větší než účinek spodní a střední vrstvy.