Ruckfunktion für Dachstruktur
====
Diese Einstellung bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Düse beim Drucken der Support-Dächer durch die Ecken fahren kann. Dies kann getrennt von den Support-Ebenen konfiguriert werden.

Das Support-Dach ist der Bereich, in dem das Modell auf dem Support aufliegt, und ist vor allem für die Erstellung von schön aussehenden Überhängen wichtig, aber auch für die Bereiche, in denen der Support Narben hinterlassen kann. Beides ist ein Faktor, der von der Genauigkeit des Druckens des Support-Daches beeinflusst wird. Bei der Unterseite des Supports spielt die Qualität des Überhangs keine Rolle, nur die Narbenbildung. Es ist sinnvoll, das Support-Dach etwas sorgfältiger zu drucken als den Boden.

Eine Verringerung des Rucks führt jedoch nicht immer zu einem besseren Druckergebnis. Eine Erhöhung des Rucks sorgt für eine konstantere Extrusionsrate. Insbesondere bei Druckern, bei denen sich die Zuführung hinter einem langen Bowdenzugrohr befindet, ist eine konstante Extrusionsrate ein wichtigeres Ziel als die Verringerung der Vibrationen.