Vitesse d'impression de l'interface de support
====
Ce paramètre configure la vitesse à laquelle les faces supérieure et inférieure du support sont imprimées, si [Interface de support est activée](../support/support_interface_enable.md).

![Diverses structures imprimées à des vitesses différentes](../../../articles/images/speed_difference.png)

Une vitesse plus élevée peut permettre de gagner du temps d'impression.

Une vitesse plus faible peut améliorer la qualité des débordements. Elle permet d'imprimer les toits de manière plus précise et plus fluide. Par conséquent, la surface en haut du toit sera également plus précise. Le dégagement du support de la maquette sera également plus régulier, laissant moins de cicatrices sur la maquette.

L'effet de ce réglage sur le bas du support dépend de la façon dont le matériau se comporte lors du refroidissement. Il peut soit augmenter l'adhérence, soit la réduire, selon que le matériau est facile à refroidir.

Si le support est très proche du modèle, comme dans le cas du PVA ou d'autres matériaux de support solubles, l'augmentation de la vitesse du support peut également provoquer un dépassement de la buse dans le modèle, ce qui en abîme légèrement la surface.
