Endgültige Drucktemperatur
====
Kurz vor dem Wechsel zu einem anderen Extruder wird die Düse leicht auf die endgültige Drucktemperatur abgekühlt. Dies bewirkt, dass die Düse etwas früher abkühlt, bevor der Extruder den Druckvorgang beendet hat. Die Abkühlung beginnt zu einem Zeitpunkt, an dem die Düse die Druckendtemperatur voraussichtlich genau dann erreicht, wenn der Extruderwechsel erfolgt. Danach kühlt sie weiter bis zur Standby-Temperatur ab.

![Der Zeitpunkt für den Beginn der Abkühlung (Vorkühlung) wird so berechnet, dass die Düse auf die Druckendtemperatur abkühlen kann, wenn der Düsenwechsel erfolgt.](../../../articles/images/temperature_regulation.svg)

Wenn die endgültige Drucktemperatur etwas niedriger als die normale Drucktemperatur ist, läuft die Düse nicht so stark aus, während sie im Standby-Modus wartet, während der andere Extruder druckt.