Ryv (jerk) počáteční vrstvy
====
Toto nastavení určuje rychlost, jakou může tryska procházet rohy během tisku počáteční vrstvy. Tuto rychlost lze konfigurovat odděleně od ostatních vrstev.

Vysoká rychlost v ostrých rozích způsobuje víc než jen horizontální vibraci tiskové hlavy. Může také vertikálně vibrovat podložka tisku. To negativně ovlivňuje přilnavost lože. Procházení rohů s trochou větší pozorností během první vrstvy dosáhneme pravidelnější přilnavosti, ale tisk bude trvat déle.

Navíc omezením ryvu (jerku) tiskárna normálně uloží více materiálu v ostrých rozích, protože tryska se zpomaluje, zatímco tok materiálu má určité zpoždění při snižování toku. Tyto ostré rohy jsou často místem, kde tisk vychází nejprve z montážní desky kvůli deformaci. Je proto výhodné uložit v těchto rozích trochu více materiálu, protože to umožňuje jejich lepší přilnavost.

Jednotlivé tiskové struktury mohou mít různé hodnoty ryvu (jerku). Existují samostatná nastavení pro výplně, spodní stranu, vnější a vnitřní stěny, podpěru a aktivační věže. Toto nastavení bude mít přednost před všemi těmito položkami. Pouze parametr [Ryv (jerk) sukénky/krempy](jerk_skirt_brim.md) umožňuje potlačit toto nastavení, protože sukénka a krempa se mohou vyskytovat pouze na první vrstvě.