Lüfterdrehzahl Brücke, dritte Außenhaut
====
Diese Einstellung steuert die Lüftergeschwindigkeit während des Druckens der Außenhaut der dritten Schicht über einer Brücke. Diese Lüftergeschwindigkeit übersteuert die normale [Lüftergeschwindigkeit](../cooling/cool_fan_speed.md).

Wenn die [Lüftergeschwindigkeit](bridge_fan_speed.md) für die erste und zweite Schicht der Brücke erhöht wurde, werden Sie höchstwahrscheinlich auch die Lüftergeschwindigkeit für die dritte Schicht erhöhen wollen. Dadurch wird das Material schneller abgekühlt, was dazu führt, dass es sich weniger an die vorherige Schicht anlehnt. Es gibt eigentlich keine nennenswerten Nachteile. Theoretisch würde eine zu hohe Lüftergeschwindigkeit dazu führen, dass sich die Schichten zu schwach verbinden und die Festigkeit beeinträchtigt wird. Allerdings sind die Schichten bei einer Brücke bereits sehr schwach verbunden, so dass eine Verringerung der Lüftergeschwindigkeit nur sehr wenig zur Festigkeit beiträgt.

Bei einigen Hochtemperaturwerkstoffen kann das Hochdrehen des Lüfters jedoch zu Unterextrusion oder sogar zum vollständigen Verstopfen der Düse führen.