Vitesse d’impression filaire
====
Ce paramètre permet de configurer la vitesse de déplacement globale de la tête d'impression à chaque étape du processus d'impression à fil. La vitesse peut être réglée séparément pour les mouvements [vers le haut](wireframe_printspeed_up.md), [vers le bas](wireframe_printspeed_down.md) et [horizontal](wireframe_printspeed_flat.md), ainsi que pour les mouvements horizontaux sur la [première couche](wireframe_printspeed_bottom.md). Ce paramètre (par défaut) influence toutes ces vitesses.

En augmentant la vitesse d'impression, l'impression prend moins de temps. Cependant, cela augmentera également les vibrations et réduira la précision des mouvements de la buse. La fiabilité de l'impression par fil dépend principalement de la solidité des connexions. Augmenter la vitesse réduit les chances que deux points du cadre se connectent correctement.
