Distance Z des supports
====
Ce réglage indique la distance verticale qui doit être maintenue entre le support et le modèle, tant en haut qu'en bas du support.

![La distance Z détermine à la fois le côté supérieur et le côté inférieur du support](../images/support_top_bottom_distance_fr.svg)
![Une distance verticale entre le modèle et le support (exagérée)](../../../articles/images/support_z_distance.png)

Ce cadre est le facteur le plus influent dans la mesure où le soutien adhère au modèle.

Si ce paramètre est réduit, le soutien adhérera mieux au modèle. Les surplombs ont ainsi une meilleure apparence puisqu'ils ne sont pas autorisés à s'affaisser autant. Cela améliorera également la stabilité du support, car il est fermement positionné sur le modèle, sur le côté inférieur du support.

Si ce réglage est augmenté, le support sera plus facile à retirer. Il ne laissera pas autant de cicatrice sur la surface où le support soutenait le modèle. D'autre part, le modèle ne sera pas aussi bien supporté. Cela réduit la qualité de la surface des porte-à-faux.

En règle générale, plus le matériau de support adhère bien au matériau de construction, plus ce réglage doit être important. Si vous utilisez un matériau différent pour imprimer le support, la distance Z peut être considérablement réduite car deux matériaux différents ont tendance à se séparer plus facilement après la solidification. Si vous utilisez un matériau avec une bonne adhérence des couches, il faut augmenter un peu le réglage. L'impression à chaud ou avec des lignes plus épaisses augmente également l'adhérence, et nécessite donc aussi d'augmenter ce réglage.
