Düsenschalter Einzugsgeschwindigkeit (Zurückschieben)
====
Während sich eine Düse im Standby-Modus befindet, wird das Material aus der Heizzone herausgezogen, um es vor Zersetzung zu schützen.Diese Einstellung legt fest, wie schnell das Material nach dem Umschalten der Extruder in die Düsenkammer zurückgeschoben wird.

Da der Rückzug beim Extruderwechsel länger ist, kann diese Einstellung getrennt von der [Einzugsgeschwindigkeit](../travel/retraction_retract_speed.md) konfiguriert werden. Eine Erhöhung der Einstellung kann das Auslaufen reduzieren, birgt aber die Gefahr, dass das Filament abgerieben wird, was dazu führen kann, dass der Zuführer den Halt am Filament verliert.