Druckbeschleunigung Raft Oben
====
Diese Einstellung konfiguriert die Beschleunigung des Druckkopfs, während die oberen Schichten des Rafts gedruckt werden. Die Beschleunigung während der oberen Schichten des Rafts kann getrennt von den unteren und mittleren Schichten konfiguriert werden.

![Wo sich die oberen Schichten im Raft befinden](../../../articles/images/raft_dimensions_simplified.svg)

Da das Raft in der Regel aus langen Linienabschnitten besteht, hat eine Erhöhung der Beschleunigung normalerweise nur geringe Auswirkungen auf die Druckzeit. Eine Erhöhung der Beschleunigung spart jedoch ein wenig Zeit, wenn Sie am Ende der Linien durch die Ecken fahren.

Eine Erhöhung der Beschleunigung führt dazu, dass der Drucker beim drucken des Rafts stärker vibriert. Dadurch wird die Oberseite des Rafts weniger glatt, was wiederum dazu führt, dass die Unterseite des Drucks, die auf dem Raft aufliegt, weniger glatt ist.