Saccade de paroi intérieure
====
Ce réglage détermine la vitesse à laquelle la buse peut passer dans les coins tout en imprimant les parois intérieures. Elle peut être configurée séparément de la paroi extérieure.

Les parois intérieures ne sont pas très visibles à l'extérieur, sauf sur les côtés supérieurs et inférieurs plats où le tintement ne pose pas de problème. Elles sont masquées par la paroi extérieure. Cependant, lors de l'impression des [parois intérieures avant les parois extérieures](../shell/outer_inset_first.md), les vibrations des parois intérieures repoussent la paroi extérieure à certains endroits, ce qui fait que la sonnerie brille sur la surface extérieure même si la paroi extérieure serait imprimée avec une précision parfaite. Si la paroi extérieure est imprimée en premier, l'effet est réduit. Cependant, le passage partiel d'une buse vibrante sur la paroi extérieure fera quand même apparaître un léger tintement.

Pour cette raison, l'effet de secousse de la paroi intérieure est normalement un peu plus important que celui de la paroi extérieure, mais toujours inférieur au reste de l'impression.
