Pozice X kartáče otírání
====
Toto nastavení konfiguruje, kam se tryska při otírání přesune.

Postup otírání podporuje pouze otírání ve směru X. To znamená, že otírací kartáč musí překlenovat celou osu Y. Otírání bude provedeno přímo vlevo nebo vpravo od bodu, kde tryska končí na vrstvě. Samotný pohyb otírání bude také prováděn výhradně ve směru X.

Otírací kartáč může být v záporném směru X nebo v kladném směru X. Je-li použit kladný směr X, budete pravděpodobně potřebovat, aby se tryska posunula za limit objemu tisku. Pokud je kartáč v záporném směru X, musí být tato souřadnice pravděpodobně záporná.

Tryska se nikdy nepohne za tento bod pro otírání. Samotné otírání se provádí od tohoto bodu k modelu. Tento bod nepřekročí.

Tato souřadnice je v souřadnicovém systému g-kódu, který se liší od souřadnic, které Cura zobrazuje v nástroji pro přesun při umísťování objektů.