Pas par millimètre (E)
====
La plupart des imprimantes 3D utilisent des moteurs pas à pas dans leurs extrudeuses pour déplacer le filament d'avant en arrière. Ces moteurs tournent par pas et ont du mal à se maintenir entre deux positions des pas. Les pas sont essentiellement la précision de l'extrudeuse. Ce réglage indique cette précision : Combien de pas du moteur entraîneraient le déplacement du filament d'un millimètre ?

Cela ne s'applique pas aux imprimantes qui n'utilisent pas de moteurs pas à pas dans leurs chargeurs. Cura supposera également que la taille des pas des alimentations est la même pour chaque extrudeuse, s'il y a plusieurs alimentations impliquées.

Ce paramètre n'est pas du tout utilisé dans Cura. Cependant, il est utilisé par le plug-in X3Gwriter pour produire des fichiers X3G avec des tailles de pas correctes.

*Comme il s'agit d'un réglage de machine, ce paramètre n'est normalement pas visible dans la liste des paramètres.*
