Pohotovostní teplota
====
Cura předpokládá, že tiskárny s více extrudéry mají samostatné trysky, které mohou mít různé teploty. Zatímco jeden extrudér je zaneprázdněn tiskem, ostatní trysky by měly být udržovány při nižším tlaku, aby se v komoře trysky zabránilo degradaci a vytečení materiálu. Tato nižší teplota je pohotovostní teplota.

![Zatímco modrý extrudér tiskne, červený extrudér se ochladí na pohotovostní teplotu](../images/temperature_regulation_cs.svg)

Dobrá pohotovostní teplota je dostatečně nízká, aby ochránila vlákno před degradací, která by mohla ucpat trysku. Je dostatečně nízká, aby se zabránila úniku materiálu z trysky. Je však také dost vysoká, že tisk může pokračovat rychle po dokončení ostatních extruderů.