Accélération de l'impression de la base du radeau
====
Ce paramètre configure le taux d'accélération de la tête d'impression pendant l'impression de la couche de base du radeau. L'accélération pendant la couche de base du radeau peut être configurée séparément des couches intermédiaire et supérieure.

![Où se trouve la couche de base dans le radeau](../images/raft_dimensions_simplified_fr.svg)

Comme le radeau est généralement constitué de longs segments de ligne, l'accélération croissante a normalement très peu d'impact sur le temps d'impression. Augmenter l'accélération permet cependant de gagner un peu de temps lors des passages dans les virages en fin de ligne.

Augmenter le taux d'accélération fera vibrer davantage l'imprimante lors de l'impression de la couche de base du radeau. Cela augmente légèrement le risque de décoller le radeau du plateau d'impression.
