Largeur de ligne de la tour d'amorçage
====
Ce paramètre détermine la largeur des lignes avec lesquelles la tour d'amorçage est dessinée.

![Le matériau bleu a une largeur de ligne plus grande que le matériau jaune](../../../articles/images/prime_tower_line_width.png)

En choisissant une largeur de ligne plus épaisse, la tour d'amorçage imprime parfois plus vite. Si le volume extrudé par un contour est suffisamment grand, l'augmentation de la largeur de ligne rend une autre boucle inutile. Cependant, une augmentation trop importante de la largeur de ligne peut affaiblir la tour d'amorçage, car le volume extrudé n'est pas suffisant.
