Vitesse du ventilateur de la troisième couche extérieure du pont
====
Ce réglage permet de contrôler la vitesse du ventilateur lors de l'impression de la peau de la troisième couche au-dessus d'un pont. Cette vitesse du ventilateur est supérieure à la [vitesse du ventilateur](../cooling/cool_fan_speed.md) normale qui serait autrement utilisée.

Si la [vitesse du ventilateur](bridge_fan_speed.md) a été augmentée pour les première et deuxième couches du pont, vous voudrez probablement aussi augmenter la vitesse du ventilateur pour la troisième couche. Cela permet de refroidir plus rapidement le matériau, qui s'appuie moins sur la couche précédente. Il n'y a pas vraiment d'inconvénients significatifs. En théorie, une augmentation excessive de la vitesse du ventilateur entraînerait une liaison trop faible entre les couches, ce qui compromettrait la résistance. Cependant, les couches se lient déjà très faiblement pendant un pont, de sorte que la réduction de la vitesse du ventilateur ne permet d'obtenir que très peu de résistance.

Cependant, pour certains matériaux à haute température, augmenter la vitesse du ventilateur peut provoquer une sous-extrusion ou même un bouchage complet de la buse.
