Voreingestellter X-Y-Ruck
====
Diese Einstellung gibt die Ruckrate an, die Ihre Firmware für die X- und Y-Richtung verwendet, wenn Cura den [Ruck](../speed/jerk_enabled.md) beim Druck nicht steuert.

Cura geht davon aus, dass Ihre Firmware die gleiche Ruckrate für die X- und Y-Richtung verwendet, aber diese Ruckrate kann für die Z-Richtung und den Feeder unterschiedlich sein.

Dies wird verwendet, um korrekte Zeitschätzungen für Ihren Druck zu erhalten, wenn Cura die Ruckraten nicht kontrolliert. Der gesamte Druck wird dann mit der gleichen Ruckrate erfolgen.

**Da es sich um eine Maschineneinstellung handelt, ist diese Einstellung normalerweise nicht in der Einstellungsliste sichtbar.**