Ausgleich des Filamentflusses
====
Das Einstellen der Durchflussmenge durch die Düse dauert eine Weile. Das Einstellen der Geschwindigkeit des Druckkopfes ist schneller. Mit dieser Einstellung wird beim Drucken der Lückenfülltechnik nicht die Extrusionsrate, sondern die Bewegungsgeschwindigkeit eingestellt.

Die Bewegungsgeschwindigkeit wird so eingestellt, dass die Durchflussrate gleich bleibt. Bei der Lückenfülltechnik gibt es jedoch oft viele Fahrbewegungen, die auch den Fluss unterbrechen, so dass es normalerweise kaum einen Unterschied macht.

Der Nachteil der Aktivierung dieser Funktion ist, dass man manchmal sehr schnelle Extrusionsbewegungen erhält. Dies kann zu Vibrationen führen. Aber auch hier gilt, dass die Lückenfülltechnik oft schon viele Vibrationen erzeugt, so dass es auch hier keinen großen Unterschied machen wird.