Vitesse d'impression de la paroi externe
====
La vitesse à laquelle les parois extérieures sont imprimées peut être configurée séparément de la vitesse d'impression normale ou des parois intérieures.

![Diverses structures imprimées à des vitesses différentes](../../../articles/images/speed_difference.png)

Les parois extérieurs sont le facteur le plus important dans la qualité visuelle d'une impression, ils doivent donc être beaux. La vitesse d'impression des parois extérieures est un facteur majeur dans l'aspect de ces parois. Il est donc conseillé de faire imprimer les parois extérieures très lentement. Cela permet de réduire les vibrations dans l'imprimante, ce qui, en fin de compte, réduit les sonneries. Cela améliore également la qualité du surplomb, car la vitesse d'impression plus lente permet aux ventilateurs de mieux refroidir les parois, ce qui leur donne plus de résistance pour pendre dans l'air.

Cependant, si la vitesse d'impression de la paroi extérieure est trop faible, il y a un risque d'introduire un changement de débit trop important. Si la buse doit soudainement s'extruder beaucoup plus lentement, elle continuera à extruder beaucoup de matière pendant un certain temps alors que la pression dans la chambre de la buse diminue, de sorte qu'au début de la paroi, elle dépassera la limite.

Les parois extérieures représentent également une part importante du temps d'impression, de sorte que réduire la vitesse à laquelle ces parois sont imprimées augmentera considérablement le temps d'impression.
