Ruckfunktion Stützstruktur-Füllung
====
Diese Einstellung bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Düse beim Drucken des Hauptteils des Supports durch die Ecken fahren kann. Dies kann separat von der Support-Schnittstelle konfiguriert werden.

Für die Füllung des Supports ist es nicht wichtig, sorgfältig durch die Ecken zu gehen. Die Füllung des Supports muss nicht schön sein. Sie muss einfach nur stehen bleiben. Der Ruck kann dann ziemlich hoch eingestellt werden. Dadurch werden die Supports im Allgemeinen stärker und lassen sich leichter entfernen, da die Extrusionsrate konstanter ist.

Wenn man den Ruck zu stark erhöht, steigt allerdings die Gefahr, dass sich die Schichten verschieben. Das bringt die Motoren an ihre Grenzen.