Provést retrakci před vnější stěnou
====
Při přesunu na vnější stěnu dává toto nastavení tiskárně pokyn, aby vždy provedla retrakci, aby se snížily vady na vnější stěně.

Když se musí tryska pohybovat, může materiál trochu z trysky vytékat. Tento vytékající materiál má sklon skončit na stěně, kde do ní tryska vstupuje. Pro vnější stěnu je to obzvláště obtížné, protože kapka je zvnějšku viditelná. Toto má zabránit tomu, aby se tak stalo, protože když se materiál během pohybu retrahuje, méně vytéká.

Na druhou stranu to vyžaduje, aby se materiál po dosažení požadované polohy na vnější stěně de-retrahoval. Během této de-retrakce zůstává tryska po zlomek sekundy stacionární, což také vede k vytvoření kapky, protože materiál vytéká a materiál vnější stěny se může roztavit.