Minimální šířka formy
====
Toto nastavení určuje tloušťku stěn formy. Je to pouze vodorovný směr. Svislý směr bude určen parametrem [Výška stropu formy](mold_roof_height.md).

Výtisk tlustší stěny způsobuje, že je forma pevnější, takže je odolnější vůči smršťování odlitého materiálu. Tisk však vyžaduje také více materiálu a více času. Pokud je forma velmi tenká, je vhodné ji zcela vyplnit stěnami. To umožňuje vnějším stěnám dále přispívat k tuhosti interiéru. Tuhost vnitřních stěn je nejdůležitější pro zabránění smršťování.