Rychlost přesunu počáteční vrstvy
====
Toto nastavení umožňuje upravit rychlost přesunu při tisku první vrstvy.

Rychlost tisku by měla být během první vrstvy nižší než během zbytku tisku, protože tryska bude pravděpodobně vytrhávat tisk z tiskové podložky.

Během první vrstvy je tisk citlivější na vibrace z podložky tisku. Zvýšení rychlosti přesunu počáteční vrstvy může způsobit více vibrací. To má za následek snížení adheze mezi tiskem a tiskovou podložkou, což zvyšuje riziko selhání.

Rychlost přesunu první vrstvy však může být vyšší než rychlost tisku, protože nedochází k pod-extruzi.