Vyplnit mezery mezi stěnami
====
Mnoho výtisků obsahuje části tenčí než je požadovaná tloušťka stěny. Ve většině případů je to v pořádku, ale u některých výtisků by to ponechalo mezeru mezi stěnami. Pokud je tento parametr aktivován, budou mezery mezi stěnami vyplněny částmi dalšího materiálu.

![Na levé a pravé straně obrázku je vyznačen dlouhý a tenký volný prostor mezi protilehlými stěnami](../../../articles/images/fill_perimeter_gaps_disabled.png)
![Prostory mezi stěnami jsou vyplněny materiálem](../../../articles/images/fill_perimeter_gaps_enabled.png)

Existují dva běžné případy, kdy je vhodné mezery vyplnit:
* Mezi dvěma protilehlými stěnami na výtiscích, které jsou tenké (jak je znázorněno na obrázcích výše). Vyplnění těchto dutin zvyšuje pevnost části v těchto místech, protože dvě protilehlé stěny se již nemohou pohybovat odděleně od sebe.
* Ve velmi ostrých rozích bude uvnitř vnější stěny mezera, kde je vnitřní zeď příliš silná na to, aby dosáhla do rohu. Vyplnění těchto prostorů zvyšuje pevnost, ale také dává vnější stěně jednotnější vzhled.

**Je-li to možné, je třeba pečlivě prozkoumat, jaké pohyby přesunu jsou nezbytné. Vyplnění mezer se provádí po dokončení tisku na stěnách.**