Vitesse d'impression des bas de support
====
Ce paramètre configure la vitesse d'impression de la face inférieure du support, si [Activer les bas de support](../support/support_bottom_enable.md) est actif.

![Diverses structures imprimées à des vitesses différentes](../../../articles/images/speed_difference.png)

Une vitesse plus élevée peut permettre de gagner du temps d'impression.

L'effet de ce réglage dépend beaucoup des circonstances. Avec certains matériaux, en particulier les matériaux qui refroidissent rapidement et avec une grande [Distance inférieure des supports](../support/support_bottom_distance.md), une vitesse plus élevée augmentera l'adhérence entre le support et le modèle. L'effet est similaire à celui d'un pontage : A plus grande vitesse, le matériau est moins soigneusement suspendu et n'a pas le temps d'être refroidi par les ventilateurs de la tête d'impression. C'est quelque chose que vous ne voulez pas normalement, car le support laissera une plus grande marque sur votre surface.

Avec d'autres matériaux, une vitesse plus élevée réduit la force avec laquelle le matériau est posé et ne lui permet pas de beaucoup s'écouler. Cet effet est similaire à celui de l'adhérence au plateau d'impression. La plus grande vitesse n'est alors avantageuse que jusqu'à ce que vous commenciez à atteindre les limites de la variation de débit qui se produit au début et à la fin des planchers de support.

Si le plancher de support est très proche du modèle, comme dans le cas du PVA ou d'autres matériaux de support solubles, l'augmentation de la vitesse des bas de support peut également provoquer un rentrant de la buse dans le modèle, ce qui abîme légèrement la surface.
