Potlačení rychlosti ventilátoru
====
Toto nastavení způsobí, že se ventilátory na tiskové hlavě točí jinou rychlostí, zatímco se tiskne plášť, která spočívá na horní straně podpěry. Rychlost, kterou se ventilátory točí, je určena parametrem [Rychlost ventilátoru při tisku podpíraného pláště](support_supported_skin_fan_speed.md).

Pokud má model převisy, budete chtít, aby byly podpírány. Podepřená část musí spočívat na podpěře, ale nesmí se jí držet. Pokud je materiál příliš horký, bude se hodně prohýbat a bude se opravdu opírat o podpěru. Díky tomu se příliš drží na podpěře a také se snižuje přesnost převisu. S tímto nastavením můžete zvýšit rychlost ventilátoru pro části, kde model spočívá na podpěře. Tím se materiál rychleji ochlazuje, díky čemuž je model méně přilnavý k podpěře a zlepšuje se kvalita převisů.

Pro části převisu, které nejsou podpírány, je k dispozici podobná funkce, když je povolena možnost [nastavení přemostění](../experimental/bridge_settings_enabled.md).