Ecartement de la buse de l'impression filaire
====
Ce réglage permet simplement d'ajuster la distance entre les montants verticaux du motif en dents de scie de l'impression par fil. Il rend le motif plus large qu'il n'est haut, avec pour principe de laisser de l'espace pour que la buse puisse descendre jusqu'à l'anneau horizontal précédent.

Normalement, le motif en dents de scie contient une diagonale qui est exactement une diagonale à 45°. La hauteur des dents est exactement la même que la largeur. Ce réglage permet d'augmenter la largeur de ces dents. Par conséquent, la ligne diagonale sera imprimée de manière moins profonde.

L'augmentation de ce réglage réduit le nombre de connexions entre les anneaux horizontaux du cadre métallique. Cela rend le cadre plus faible, mais réduit légèrement le temps d'impression. Si la buse est très large et peu profonde, ce réglage peut être utilisé pour éviter que la buse ne touche les dents adjacentes. 
