Teplota prostoru objemu tisku
====
Některé tiskárny jsou vybaveny uzavřeným krytem, ve kterém je topný článek a snímače teploty, aby bylo možné regulovat teplotu uvnitř krytu. U těchto tiskáren toto nastavení řídí teplotu vzduchu uvnitř krytu.

Tisk při vyšší teplotě může snížit deformační efekt ochlazování tisku po tisku, protože méně ochlazuje. Rovněž umožňuje žíhání plastu, což také pomáhá snižovat deformace a zvyšovat odolnost, zejména pokud je materiál krystalický. U některých vysokoteplotních materiálů, jako je polyoxymethylen (POM), je pro úspěšný tisk prakticky horký objem nutný.

Avšak tisk při vyšší teplotě také sníží účinnost chlazení ventilátorem. To snižuje kvalitu převisu a způsobuje poklesy a sloní nohy.