Vitesse régulière du ventilateur
====
La vitesse à laquelle les ventilateurs de la tête d'impression tournent, à moins que la couche ne soit très petite. C'est la vitesse des ventilateurs qui sera utilisée pour la plupart de vos impressions, mais si la couche est petite, la vitesse des ventilateurs sera augmentée vers la [Vitesse maximale des ventilateurs](cool_fan_speed_max.md) afin de refroidir la couche plus rapidement.

![Quelle vitesse de ventilateur est utilisée](../images/cool_fan_speed_fr.svg)

* Une plus grande vitesse permet un meilleur refroidissement. Cela réduit le suintement et le filage.
* Une vitesse plus élevée produit de meilleurs surplombs et réduit l'effet de matelassage.
* Une vitesse plus faible réduit le gauchissement de certains matériaux et rend l'impression plus résistante.

La vitesse du ventilateur doit presque toujours être maximale lors de l'impression de matériaux ayant une faible plage de température de transition vitreuse, comme le PLA. Ces matériaux n'ont pratiquement aucun inconvénient à se refroidir rapidement, puisque la chaleur de la buse maintient facilement la température au-dessus de la plage de transition vitreuse.
