Largeur de ligne de plafond de support
====
La largeur des lignes de soutien du toit peut être configurée séparément de la largeur du reste des lignes de soutien.

![Les lignes de toit de soutien sont plus larges que le reste des lignes de soutien](../../../articles/images/support_roof_line_width.png)

L'impression du toit du support avec des lignes légèrement plus fines est souvent avantageuse pour la qualité de la surface en surplomb qu'il supporte, du seul fait qu'il a une surface supérieure plus lisse au-dessus de l'interface du support. Cependant, cela n'augmente pas nécessairement l'adhérence entre l'interface du support et le modèle, de sorte que le support ne sera pas nécessairement plus difficile à enlever.

Cependant, l'impression de lignes de toit trop fines entraînera une extrusion inégale, ce qui réduit l'effet de support du toit, entraînant une moins bonne qualité du porte-à-faux. Cela peut également introduire un grand changement dans le débit à travers la buse, provoquant une surextrusion lorsqu'elle commence à imprimer le toit de support et une sous-extrusion lorsqu'elle imprime ce qui vient après le toit de support.
