Vitesse d'impression de la paroi interne
====

La vitesse à laquelle les parois intérieures sont imprimées peut être configurée séparément de la vitesse d'impression normale et de la paroi extérieure.

![Diverses structures imprimées à des vitesses différentes](../../../articles/images/speed_difference.png)

Les parois intérieures sont moins importantes pour la qualité visuelle que les parois extérieures. Cependant, elles influencent l'emplacement des parois extérieures, ce qui fait que le matériau des parois extérieures est poussé vers l'extérieur si la [paroi extérieure est imprimée après les parois intérieures](../shell/outer_inset_first.md), ou pousse directement la paroi extérieure vers l'extérieur si la paroi extérieure est imprimée en premier. Il est donc important d'imprimer les parois intérieures avec précision, mais elles peuvent être imprimées un peu plus rapidement que les parois extérieures afin de gagner du temps.

La réduction de la vitesse de la paroi intérieure permet de réduire les vibrations lors de l'impression de cette structure, ce qui réduit le tintement. Cela améliore également le porte-à-faux, car les ventilateurs de la tête d'impression ont plus de temps pour refroidir le matériau pendant qu'il est encore maintenu tendu par la buse.

Cependant, si la vitesse d'impression de la paroi intérieure est trop faible, il y a un risque d'introduire un changement de débit trop important. Si la buse doit soudainement s'extruder beaucoup plus lentement, elle extrudera beaucoup de matériau pendant un certain temps alors que la pression dans la chambre de la buse diminue, de sorte qu'au début de la paroi, elle dépassera.

Les parois intérieures représentent également une partie importante du temps d'impression, donc réduire la vitesse à laquelle les parois intérieures sont imprimées augmentera considérablement le temps d'impression.
