Ryv (jerk) aktivační věže
====
Toto nastavení určuje rychlost, jakou může tryska procházet rohy při tisku aktivační věže. Tuto rychlost lze nakonfigurovat odděleně od zbytku tisku.

Omezení ryvu (jerku) snižuje vibrace, které prochází tiskárnou, během tisku aktivační věže. To může snížit riziko převrácení aktivační věže.

<!--if cura_version <= 4.1:Ryv (jerk) aktivační věže má významný účinek, pokud je použita [čtvercová aktivační věž](../dual/prime_tower_circular.md), protože tu jsou rohy. Při kruhové aktivační věži je vliv tohoto ryvu (jerku) zanedbatelný, protože rohy aktivační věže jsou velmi tupé. Směr se příliš nemění, takže i malé hodnoty ryvu (jerku) umožňují, aby tryska pokračovala maximální rychlostí.-->