Vzor žehlení
====
Žehlení pokrývá horní povrch vzorem dráhy pohybu. Toto nastavení určuje vzor použitý pro žehlení horní plochy.

Účelem vzoru je vytvořit hladký, souvislý povrch. Pokud dojde k přerušení ve vzoru, vytvoří se na horní ploše viditelný okraj. K dispozici jsou dva vzory.

Cikcak
----
![Žehlící vzor Cikcak](../../../articles/images/ironing_enabled_enabled.png)

Tryska se tedy bude pohybovat tam a zpět po povrchu. Funguje dobře a spolehlivě pro většinu povrchů, ale způsobí o něco více hranic, než je nutné.

Soustředný
----
![Soustředný vzor žehlení](../../../articles/images/ironing_pattern.png)

Tryska pak bude kroužit zevnitř ven. Hranice se tak zmenší na minimum, ale pokud se soustředné kruhy stanou ve středu velmi malé, materiál se degraduje, protože tryska zůstane na stejném místě příliš dlouho. To zanechává na povrchu viditelnou skvrnu. Proto je tato metoda účinnější pro dlouhé a tenké povrchy než pro povrchy, které jsou stejně široké jako vysoké.