Vzdálenost parkování vlákna
====
Toto nastavení určovalo, kde má být vlákno zaparkováno poté, co se již nepoužívá. Pokud tisknete pomocí více extrudérů a jeden z extrudérů nemusí tisknout tak vysoko jako ten druhý, uvede vlákno do parkovací polohy hned po jeho posledním použití. To se však již nedělá. Místo toho se nyní stáhne na [vzdálenost retrakce pro přepnutí trysek](../dual/switch_extruder_retraction_amount.md).

**Protože se jedná o nastavení stroje, není toto nastavení normálně v seznamu nastavení viditelné.**