Vitesse du ventilateur de couche extérieure supportée
====
Ce réglage permet de configurer la vitesse du ventilateur pendant l'impression de la peau qui repose sur le support.

Lorsque le modèle a des surplombs, vous voudrez qu'ils soient soutenus. La partie qui est supportée doit reposer sur le support mais ne doit pas s'y coller. Si le matériau est trop chaud, il s'affaissera beaucoup et s'appuiera vraiment sur le support. Cela le fait trop coller au support et réduit également la précision du porte-à-faux. Avec ce réglage, vous pouvez augmenter la vitesse du ventilateur pour les pièces où le modèle repose sur le support. Cela refroidit le matériau plus rapidement, ce qui fait que le modèle adhère moins au support et améliore la qualité des porte-à-faux.

Pour les parties du porte-à-faux qui ne sont pas prises en charge, une fonction similaire est disponible lorsque les [paramètres du pont](../experimental/bridge_settings_enabled.md) sont activés.
