Fluss für Drucken von Verbindungen mit Drahtstruktur
====
Diese Einstellung konfiguriert die Durchflussrate (und damit die Dicke der Drähte) der nach oben und unten führenden Drähte in der Drahtrahmenstruktur. Dies kann getrennt von den horizontalen Ringen konfiguriert werden.

![Wo die verschiedenen Flusseinstellungen gelten](../../../articles/images/wireframe_flow.svg)

Durch die Erhöhung des Durchflusses werden die Drähte dicker. Dadurch werden die Verbindungen steifer, wenn sie erstarrt sind. Allerdings erhöht sich dadurch auch die Wärmemenge der Drähte, so dass sie länger brauchen, um zu erstarren. Dies verringert die Zuverlässigkeit des Drucks, da sich die Drähte dann möglicherweise nicht mehr richtig verbinden.