Rychlost podlahy podpěry
====
Toto nastavení konfiguruje rychlost tisku podlahy podpěry, pokud je [povolena podlaha podpěry](../support/support_bottom_enable.md).

![Různé struktury tištěné různými rychlostmi](../../../articles/images/speed_difference.png)

Vyšší rychlost může ušetřit čas tisku.

Účinek tohoto nastavení do značné míry závisí na okolnostech. U určitých materiálů, zejména materiálů, které se rychle ochlazují a při velké [vzdálenosti podlahy podpěry](../support/support_bottom_distance.md), zvýší vyšší rychlost přilnavost mezi podpěrou a modelem. Účinek je podobný jako u přemostění: při vyšší rychlosti je materiál zavěšen méně opatrně a nemá čas na ochlazení ventilátory tiskové hlavy. To je něco, co normálně nechcete, protože podpěra zanechá na vaší ploše větší značky.

U jiných materiálů vyšší rychlost snižuje sílu, s níž je materiál pokládán, a nedovoluje mu příliš proudit. Tento účinek je podobný účinku adheze k podložce tisku. Vyšší rychlost je výhodná, dokud nezačnete dosahovat mezí kolísání průtoku, ke kterému dochází na začátku a na konci podlah podpěr.

Pokud je podlaha podpěry velmi blízko modelu, jako v případě PVA nebo jiných rozpustných podpůrných materiálů, může zvýšení rychlosti tisku podlahy podpěry také způsobit, že tryska zasáhne do modelu, což lehce poškozuje povrch.